**Mapa přístupnosti FN Brno osobami se zdravotním postižením (1. 1. 2024)**

1. **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – AREÁL BOHUNICE**

**Jihlavská 20,**

**Brno-Bohunice,**

[**www.fnbrno.cz**](http://www.fnbrno.cz)**,**

**tel.: 532 231 111**

Fakultní nemocnice se nachází v městské části Bohunice v blízkosti přestupního uzlu MHD. Areál sousedí s univerzitním kampusem a nákupním centrem Campus Square.

Pavilony v areálu nemocnice se dělí na tzv. starou zástavbu (pavilony A, B, C, D1, D2, E, F, N, P, Q), jejímž základem jsou budovy z r. 1934, a novou zástavbu (pavilony CH, I1, I2, L, X, Z a nový pavilon G), která byla postupně budována od r. 1969. Ambulantní provoz je v současnosti soustředěn převážně do pavilonu X, největší lůžkovou kapacitu má pavilon L. Počtem lůžek a objemem poskytované péče patří FN Brno k největším zdravotnickým zařízením v ČR.

**Přístup**: Nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, z  okolních sídlišť i okolních obcí. Zastávky MHD Nemocnice Bohunice /autobusy, trolejbusy, tramvaj č. 8, nízkopodlažní linka č. 82/ jsou ve vzdálenosti cca 60 m od hlavního vstupu do pavilonu X (ambulance), všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky. K  přístupu lze dále využít vstup / vjezd z  ul. Jihlavská (zastávka MHD Stará nemocnice /autobus/, u chodníku směrem do areálu chybí snížený obrubník). K přístupu lze využít rovněž dva vstupy z ul. Kamenice tj. prostřednictvím Vrátnice Čistá v režimu 24/7, a Hospodářská v režimu 06:00-18:00 hod. (u zdravotní záchranné služby). Pro obě vrátnice je ve společné docházkové vzdálenosti autobusová zastávka vzdálená cca 150 m, autobusu č. 69.

**Parkování**: hlavní odstavná plocha je před hlavním vstupem do nemocnice z  ul. Netroufalky, 38 vyhrazených parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (š 350 cm), další vyhrazená stání K+R (krátkodobé parkování) jsou u vrátnice Netroufalky. Držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice automobilem (2 vjezdy z ulice Kamenice, z toho 1 otevřen NON STOP + 1 vjezd z ulice Jihlavská) a dále parkování na označených vyhrazených stáních v areálu (celkem 38 vyhrazených stání).

**Pohyb po areálu**: je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

**Vstup a interiér – pavilony**: vzhledem k poskytované péči a velké lůžkové kapacitě je v podstatě ve všech pavilonech umožněn pohyb jak osobám s omezenou mobilitou, tak i pacientům na lehátcích. Tomu odpovídá řešení dveří (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře v  pavilonech široké min. 90 cm, bez prahů), dostatečné manipulační plochy, alespoň jeden výtah v každém pavilonu je lůžkový. Důležité pavilony – směrem od hlavního vstupu do staré zástavby:

* **Pavilon X** (převážná část ambulantní péče, možný průchod do pavilonu I1, částečně I2, L, CH): je otevřen 6:30 – 17:00 hod., vstupní dveře jsou automatické (š 2× 120 cm), za dveřmi vlevo je lékárna, v chodbě za lékárnou je pak situován Family Point. Ve vstupní hale vlevo jsou výtahy (2 osobní a 1 lůžkový), vnitřní dveře v objektu jsou mechanické (š 110 cm).
* **Pavilon I1**: bezbariérově přístupný přes pavilon X nebo z pavilonu L, je zde osobní i lůžkový výtah.
* **Pavilon I2**: je částečně přístupný z  pavilonu I1. Vstup do Transfuzního a tkáňového oddělení je z přístupové komunikace k pavilonu L (mechanické dveře š 2× 75 cm, zádveří hl 5 m, druhé dveře š 115 cm). Vpravo v hale je evidence, všechny přepážky jsou snížené (v 80 cm s podjezdem), v hale se nachází automaty na nápoje.
* **Pavilon L** (převážná část lůžkové kapacity): je otevřen 24 hod denně, vstupní dveře automatické (š 2× 95 cm, zádveří hl 600 cm). Za vstupními dveřmi v zádveří vlevo je lékárna. Druhé dveře na konci zádveří jsou automatické (š 2× 110 cm). V hale recepce/informační pult (v 110 cm), v hale vlevo přístup k výtahům pro pacienty a návštěvníky (3 výtahy, dveře 110 cm, š 160 hl 150 cm), dále průchodem vpravo přístup ke dvěma výtahům pro pacienty a návštěvníky, které propojují všech 17 podlaží pavilonu L (dveře automatické 110 cm, š 150 cm, hl 165 cm). V dalším průchodu vlevo 6 lůžkových výtahů, vzadu v hale vlevo přístup do pavilonu I1 a k bezbariérovému WC. Východ z 2. NP je možný také přes mechanické dvoukřídlé dveře (š 110+80 cm) po bezbariérové rampě (š 160 cm, d 2× 26 m, sklon 7 %, podesta hl 200 cm), která je umístěna naproti hlavnímu vstupu do pavilonu L. V atriu v 2. NP se nachází příjem a centrální evidence, podatelna, pokladna, kaple, kinosál, konferenční centrum a optika, v atriu v 3. NP se nachází dětský koutek/ Family Point, knihy, drogerie, bistro.
* **Pavilon Z** (gynekologie, porodnictví): vstupní dveře automatické (š 2× 70 cm), osobní a lůžkový výtah.
* **Pavilon G** (psychiatrie): vchod k  ambulancím je směrem od vstupu z  ul. Jihlavská, není bezbariérový (3  schody). Bezbariérový vchod do pavilonu je směrem od technického pavilonu H. Před vchodem nájezdní rampa (š 420 cm, d 700 cm, sklon 9 %). Vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2× 115 cm), prostorné zádveří, další mechanické dveře (š 115+30 cm). Za tímto vchodem vpravo chodbou průchod ke vstupní hale s recepcí (pult 115 cm) a vchodu k ambulancím. Chodbou vlevo průchod ke dvěma lůžkovým výtahům a Centru krizové péče. Další bezbariérový vchod do budovy slouží jako vstup do Centra krizové péče, dveře automatické dvoukřídlé (š 2× 90 cm).
* **Pavilon C**: vstupní dveře automatické (š 2× 74 cm), WC nepřístupné v přízemí.
* **Pavilon E**: vstupní dveře automatické (š 2× 72 cm), WC nepřístupné v přízemí.
* **Pavilon D1** (rehabilitace): přístup z průchodu od pavilonu D2, vstupní dveře mechanické (š 108 cm).
* **Pavilon P** (rehabilitace/cvičebny): před vstupem 6× vyhrazené parkovací stání (š 300 cm), vstupní dveře automatické (š 2× 95 cm), dveře bez prahů (š 100 cm).
* **Pavilon Q**: (magnetická rezonance): vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 105+60 cm) zádveří hl 160 cm, další totožné dveře otevřené, ve vstupní hale vpravo recepce.
* **Pavilon F** (rehabilitace/lůžková část): vstupní dveře automatické (š 2× 85 cm), před dveřmi široký nájezd (dl 220 cm, sklon 12 %), v zádveří nájezd v šířce chodby (sklon 12 %).
* **Pavilon D2** (všeobecná interní ambulance): před vchodem široký nájezd (š 350 cm, d  300 cm, sklon 12 %), vstupní dveře mechanické (š 90 cm), do lůžkové části je přístup pavilonem F.
* **Pavilon N** (radiologie): vstupní dveře mechanické (š 90 cm).

**Hygienické zařízení:**

**Pavilon X**:

* 1. NP: užíváno bezbariérové WC I. / přístupné v pav. I1 (přístup chodbou vlevo ze vstupní haly pav. X);
* 2.–5. NP: v  čekárně u  evidence, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 177 cm), přístup přes umývárnu (hl 190 cm).

**Pavilon L**:

* NP: v chodbě k pav. I1, upravená kabina na WC ženy i muži (dv 85 cm, š 150 cm, hl 133 cm), přístup přes umývárnu
* 3.NP: v atriu naproti drogerie, WC II. / částečně přístupné na WC ženy, (dv 90 cm, š 164 cm, hl 146 cm), přístup přes umývárnu, dostatečný manipulační prostor v umývárně i v kabině, otevřeno od 5 do 19 hod.

**Pavilon I1**:

* v přízemí, bezbariérové WC I. / přístupné na WC ženy i muži (dv 80 cm, hl 170 cm, š 175 cm), označeno.

**Pavilon I2**:

* v hale naproti evidenci ultrazvuku, bezbariérové WC I. / přístupné na WC ženy i muži (dv 80 cm, hl 180 cm, š 180 cm), zádveří (hl 180 cm), označeno.

**Pavilon I2** (transfuzní odd.):

* v čekárně dárců krve, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 160 cm, hl 180 cm), označeno.

**Pavilon Z**:

* ve 3. NP u ambulance, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 90 cm, š 250 cm, hl 200 cm, vedle mísy umístěn bidet – chybí manipulační prostor).

**Pavilon G**:

* za bezbariérovým vchodem vpravo označené WC: vstup do chodbičky s umyvadlem společný (dv 110 cm), kabina označena, bezbariérové WC I. /přístupné (dv 90 cm, š 210 cm, hl 210 cm). V zádveří bariérového vchodu na WC ženy i na WC muži bezbariérové WC. Ženy: vstupní dveře (š 110 cm) do prostorné chodbičky s umyvadlem, kabina označena, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 90 cm, š 280 cm, hl 220 cm). Muži: vstupní dveře (š 110 cm) do prostorné chodbičky s  umyvadlem, kabina označena, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 90 cm, š 185 cm, hl 225 cm).

**Pavilon D2** (všeobecná interní ambulance):

* v chodbě v přízemí vpravo, WC II. / částečně přístupné (dv 90 cm, š 146 cm, hl 170 cm, chybí manipulační prostor).

**Pavilon D1**:

* v  přízemí vlevo od vstupu, WC II. / částečně přístupné (dv 90 cm, š 146 cm, hl 160 cm, chybí madla u mísy), zamčeno, klíč je v evidenci vpravo od vstupu.

**Pavilon P**:

* na WC ženy v hale vpravo, upravené WC (dv 90 cm, š 152 cm, hl 130 cm, mísa na soklu, madla i u umyvadla), dveře z haly neoznačeny. Totožné upravené WC je i na WC muži.

**Pavilon Q**:

* naproti vstupních dveří, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 90 s madlem, š 210 cm, hl 215 cm). Zamčeno, klíč na recepci.

**Pavilon N** (nukleární medicína):

* v přízemí v chodbě vpravo za čekárnou, upravené WC (dv 90 cm, š 135 cm, hl 135 cm), zamčeno, klíče v evidenci u vstupu.

**Informace**: informační tabule jsou umístěny u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, ve výtazích i na dalších důležitých místech. Na tabulích je vyobrazeno umístění pavilonů, lékáren, doprovodných služeb v areálu a většinou i umístění WC, včetně bezbariérových. V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům. Bližší informace poskytne i zdravotnický personál.

**Lůžková část**: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

V pavilonu L, kde je soustředěna převážná část lůžkové kapacity, je u každého pokoje samostatné hygienické zařízení (vždy WC, někde i sprchový kout). Vzhledem k omezenému prostoru je nebylo možné při rekonstrukci řešit bezbariérově, jsou alespoň s madly, bez zvýšených sprchových vaniček a s nouzovou signalizací.


**Nákupy**: obchody jsou soustředěny ve 3. NP pavilonu L (všechny bezbariérově přístupné), nákup je dále možný ve stáncích před hlavním vchodem, prodej buď u pultů nebo uvnitř stánku (pulty bez snížení, na vstupech do stánků vyrovnávací prahy do 3 cm). Drobné občerstvení je možné zakoupit i  v  bistru u  vchodu z  ul. Jihlavská (nepřístupné, před vchodem + 2 schody).

**Park**: v zeleni mezi pavilony jsou rozmístěny lavičky, v původní části areálu je park se vzrostlými stromy. Cesty v parku jsou přístupné, zpevněné, schodiště v původní části areálu jsou většinou doplněna chodníky ve sklonu. Některá posezení jsou i krytá, ve staré zástavbě jsou i kryté kolonády.

**Lékárna**:

* pavilon X: vlevo za hlavním vchodem, vstupní dveře mechanické (š 100 cm).
* pavilon L: lékárna a  prodejna zdravotnických pomůcek v  zádveří hlavního vchodu vlevo (vstupní dveře mechanické dvoukřídlé 100+50 cm), pult bez snížení (v 120 cm).
* Jihlavská: přístup z areálu nemocnice bariérový (+2 schody), z ul. Jihlavská bezbariérová rampa (š 120 cm, d  300 cm, sklon 5,5 %), vstupní dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 115 cm).

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení FN Brno poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



1. **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – DĚTSKÁ NEMOCNICE Černopolní 9 a 22,**

**Brno-sever (Černá Pole),**

[**www.fnbrno.cz**](http://www.fnbrno.cz)**,**

**tel.: 532 231 111**

Areál Dětské nemocnice se nachází v městské části Černá Pole mezi ulicemi Milady Horákové, Černopolní, Helfertova a Kunzova. K nemocnici patří i dvě budovy na ul. Černopolní mimo areál nemocnice. Nemocnice byla založena v r. 1899, od té doby proběhlo několik etap modernizací a dostaveb, v současnosti se nemocnice řadí mezi přední moderní poskytovatele ambulantní i lůžkové lékařské péče.

**Přístup**: Nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Dětská nemocnice /tramvaj/ jsou vzdáleny cca 95 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup je bezbariérový. Hlavní vstup do areálu nemocnice je z ul. Černopolní (široký vjezd se závorou nebo branky vlevo a vpravo od vjezdu (š 85 cm), vpravo u vjezdu je prosklená vrátnice a zvonek na pohotovost (v 145 cm).

**Parkování**: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu. Vyhrazená parkovací stání jsou vlevo od vjezdu (2× š 350 cm), a u zadního vstupu do pavilonu F 3x podélné parkovací stání.

**Pohyb po areálu**: je převážně po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců, k hlavnímu vchodu vede chodník z betonové dlažby.

**Vstup a interiér – pavilony**: hlavní část provozu je v pavilonech B1, B2, C, D, F, G, které jsou uzpůsobeny pro pohyb osobám s omezenou mobilitou i pro pacienty na lehátcích. Tomu odpovídá řešení vstupů a průchodů (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře mezi pavilony a  na odděleních široké min. 120 cm, bez prahů) i dostatečné manipulační plochy. Vstup a převážná část ambulancí v hlavní budově jsou v 1. podlaží, ambulance jsou převážně v pavilonu G, dveře do ambulancí jsou bez prahů (š min. 90 cm). Pavilony jsou v  jednotlivých patrech propojeny, hlavní výtahy pro veřejnost jsou mezi pavilony C–D a D–G, vždy alespoň jeden výtah je lůžkový.

Přístupnost pavilonů, ve kterých jsou umístěny ambulance:

**Pavilon D**: hlavní vstup do ambulantní části v úrovni 1. podlaží, na vstupu dvoje automatické dveře (vždy 2× 90 cm, zádveří hl 320 cm). Ve vstupní hale vpravo je automat na pořadové lístky, pokladna a centrální evidence (všechny pulty v 80 cm s podjezdem, u přepážek pevná otočná křesla a odkládací plochy, které brání osobě na vozíku v příjezdu k přepážce). Z haly vede do 2. podlaží dlouhá bezbariérová rampa (š 140 cm, d 2× 15 m s podestou hl 150 cm, sklon 4,9 %), povrch rampy mírně podkluzuje, proto je vhodnější přístup výtahem. Z pavilonu D je průchod k pavilonům C, B1, B2, F a G. V  chodbě vlevo od vstupu je místnost pro rodiče s  malými dětmi a  Family Point (3 přebalovací pulty, křesla, mikrovlnná trouba, umyvadlo), dále je v chodbě vlevo únikový východ (dv 105 cm, venku malý nájezd). V chodbě mezi pavilony D a G jsou dva lůžkové výtahy.

**Pavilon G** (v 1. podlaží soustředěna ambulantní péče): příchod od centrální evidence z  pav. D nebo samostatným vchodem vpravo od hlavního vstupu dv 80+50 cm, zádveří hl 350 cm, mechanické dv 80+50 cm). V pavilonu je nemocniční kaple (dv 90 cm), klíče od místnosti jsou na sekretariátu.

**Pavilon F**: přístup z pavilonů C nebo G, zadní vchod od ul. Kunzova (příjezd vozů rychlé lékařské pomoci), na vstupu dvoje automatické dveře (š 270 cm), ve vstupní hale u ARO lůžkový a osobní výtah.

**Pavilon E**: přístup z průjezdu u pavilonu G, vstupní dveře mechanické (š 80 cm).

**Pavilon K** (MŠ a ZŠ): veřejnosti uzavřený, slouží pouze jako MŠ a ZŠ. Přístup z volné plochy mezi pavilony, vstupní dveře mechanické (š 98 cm), zádveří (hl 210 cm), dveře v zádveří mechanické (š 80 cm).

**Pavilon H**: uzavřený, v současné době slouží jako UA point. Přístup přes parkovací plochu, vstupní dveře mechanické. V budoucnu je v plánu zbourání tohoto pavilonu, na jeho místě se počítá s výstavbou parkovacího domu.

**Pavilon A** (hematologie): přístup z průjezdu u pavilonu E, na vstupu schod +6 cm, dvoje dveře mechanické (2× 70 cm), zádveří (š 100 cm), ordinace v  patře (pavilon nepřístupný).

**Pavilon A**  (logopedie): přístup naproti vrátnici, na vstupu schod +15 cm, dveře mechanické (š 80 cm), ordinace umístěné v patře, přístup pouze po schodišti.

**Pavilon R**/Černopolní 22: pavilon mimo areál, hlavní vstup bariérový (+3  schody, dveře mechanické 2× 100 cm, +6 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora:

* + do části pro ubytování rodičů mechanické dveře (š 2× 60 cm) a nájezd, do ambulance šikmá schodišťová plošina (š 80 cm, hl 90 cm, nosnost 210 kg, +9 schodů), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).
  + do Infekční ambulance mechanické dveře (š 120 cm), zamčené, vpravo zvonek (v 130 cm).

**Hygienické zařízení**:

**Pavilon D**:

* v 1. podlaží v chodbě vlevo od hlavního vchodu, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 170 cm, hl 210 cm), kabina označena, zamčena, klíče v evidenci u informační přepážky;
* v  1. podzemním podlaží u  oční ambulance, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 145 cm, hl 225 cm).

**Pavilon G**:

* v 1. podlaží vlevo od výtahu u chirurgické ambulance, na WC muži, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 175 cm, hl 225 cm), zamčeno, klíč k zapůjčení na denní místnosti sester/dveře vlevo;
* v 2. podlaží vpravo od evidence RTG, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 80 cm, š 180 cm, hl 225 cm).

**Pavilon F:**

* u ambulance ARO, bezbariérové WC I. / přístupné (dv 90 cm, š 180 cm, hl 200 cm).

**Pavilon K**  (uzavřený, pouze MŠ a ZŠ):

* za centrálním prostorem vlevo (prostor ZŠ), WC II. / částečně přístupné (dv 80 cm, š 150 cm, hl 240 cm), v  kabině pračka a sušička – chybí manipulační prostor.

**Pavilon H** (uzavřený, UA point)

**Informace:** informační tabule jsou u vjezdu/vstupu do areálu z ul. Černopolní, ve vstupní hale a na dalších důležitých místech. Na tabulích je zobrazeno umístění pavilonů a lékáren. Jednotlivé pavilony i vchody jsou výrazně označeny.

**Lůžková část**: na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

**Nákupy**: prodejna s drobným občerstvením je v pavilonu D, přístup je ze vstupní haly (mechanické dv. 110 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm). V průchodu mezi pavilony D a G je prodejna knih (dv. 90 cm). U ambulancí jsou rozmístěny nápojové automaty.

V parčíku před hlavním vstupem je prodejna drobného občerstvení (pult v 140 cm).


**Park**: vlevo od vjezdu je menší park s nezpevněnými cestami, přístup ve sklonu, součástí je nové dětské hřiště s hracími prvky.

**Lékárny**:

**Pavilon G**: v 1. podlaží, na vstupu mechanické dveře (š 90+70 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).

**Pavilon A**: přístup z ul. Černopolní je bariérový (+5  schodů), dveře mechanické (š 2× 100 cm), bezbariérový přístup z  areálu vpravo od vrátnice, nájezd (š 140 cm, d 140 cm, sklon 7 %), dveře mechanické (š 2× 100 cm), pult bez podjezdu (v 120 cm). Z ul. Černopolní je na zídce pod schody zvonek (v 70 cm).

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o  dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



1. **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PORODNICE**

**Obilní trh 11,**

**Brno-střed,**

[**www.fnbrno.cz**](http://www.fnbrno.cz)**,**

**tel.: 532 231 111**

Areál pracoviště Porodnice se rozkládá mezi ulicemi Údolní, Obilní trh a Gorkého. Zemská porodnice zde byla založena v r. 1888, budovy byly postupně modernizovány a dostavovány, v současnosti je pracoviště součástí Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno. S  ohledem na lepší bezbariérovou přístupnost ambulantní i lůžkové části jsou pro klientky na vozíku vhodnější prostory ve Fakultní nemocnici Brno – pracoviště Bohunice (viz objekt č. 1).

**Přístup**: Nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Obilní trh /tramvaj, trolejbus/ jsou ve vzdálenosti cca 160 m od hlavního vstupu do pavilonu C1 (centrální evidence). Nástupiště tramvaje a trolejbusu z centra je na mírně zvýšeném ostrůvku ve vozovce, nástup do tramvaje směr centrum je z vozovky, do trolejbusu směr centrum je ze zvýšeného chodníku. Přechody jsou se sníženými obrubníky.

**Parkování**: držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice z ul. Údolní a parkování na vyznačených místech. Dvě vyhrazená stání jsou na ploše za vjezdem (š 2× 280 cm).

**Pohyb po areálu**: je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

**Vstup a interiér – pavilony**: hlavní vstup do objektu je v krčku pavilonu C1 (1. patro), odtud je možný průchod do pavilonů A1 a C2.

**Pavilon C1**: před vchodem široký nájezd (d 350 cm, sklon 17 %), dále automatické dveře (š 2× 85 cm), vlevo centrální evidence (pult v 70 cm s podjezdem). Zadní vchod do pavilonu C1 je ze dvora (nájezd š 350 cm, d 13 m, sklon 17 %), dveře automatické (š 2× 64 cm). Ambulance ve 2. patře nejsou přístupné, po domluvě lze zajistit vyšetření v 1. patře.

**Pavilon A1**: přístup z pavilonů C1 a C2, nebo dvěma lůžkovými výtahy ze dvora.

**Pavilon A** (porodní sál): přístup ze dvora lůžkovým výtahem na podestu před vstupem, zvonek (v 140 cm), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).

**Pavilon B**: přístup ze dvora lůžkovým výtahem.

**Pavilon K**: u hlavního vstupu schod (+10 cm), dveře mechanické (š 90 cm), vpravo od hlavního vstupu bezbariérová rampa (š 130 cm, d 350 cm, sklon 21 %), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).

**Hygienické zařízení**:

**Pavilon C1:**

* WC v krčku mezi budovami C1 a C2, za vstupními dveřmi na WC (š 90 cm) úzká chodba (š 120 cm, d 350 cm) a WC II. / částečně přístupné (dv 90 cm, š 130 cm, hl 200 cm), WC zamčeno, klíč v evidenci.

**Pavilon A1**:

* U urologické ambulance za evidencí v chodbě vlevo, WC II. / částečně přístupné (dv 80 cm, š 165 cm, hl 160 cm, mísa na soklu), zamčeno, klíč v urologické ambulanci.
* na radiologické klinice u mamografu, bb WC I. / přístupné (dv 90 cm, š 200 cm, hl 180 cm).
* Klinika se nachází v oddělené části chodby, není volně přístupná.

**Pavilon A (porodní sál):**

* kabina vpravo za vstupními dveřmi z venkovní podesty, WC II. / částečně přístupné (dv 80 cm, š 195 cm, hl 130 cm), odemčeno.

**Informace**: informační tabule jsou u vstupu i vjezdu do areálu, označeny jsou pavilony, oddělení a doprovodné služby. Bližší informace poskytne informační přepážka u hlavního vstupu i zdravotnický personál.

**Lůžková část**: s ohledem na dispoziční řešení není plně vyhovující pro klientky na vozíku, vhodnější je využití Gynekologicko-porodnická kliniky ve FN Brno – pracoviště Bohunice.

**Nákupy**: občerstvení se nachází mezi pavilony C1 a C2, je zde bufet (pult v 110 cm), stolky s židlemi, automat na občerstvení.

**Park**: v zadní části areálu nemocnice je malý přístupný parčík se zpevněnými cestami.

**Lékárna**: se nachází v  pavilonu D, přístup je ze dvora, před vstupem nájezd (š 100 cm, d 100 cm, sklon 18 %), dveře mechanické (š 2× 80 cm), zádveří (hl 100 cm), druhé dveře v zádveří (š 2× 80 cm) otevřeny.

**Další služby**: zdravotně-sociální oddělení (kancelář v  pavilonu C2 v  chodbě vlevo) poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

